Transceiver MA12, 40m CW QRP |
| Projekt: MA12, 40m CW QRP Transceiver
| Kontakt:
| Słowa wprowadzające
| Celem rozwojowym było stworzenie zestawu nadawczo-odbiorczego, który jest niedrogi, nie wymaga żadnych specjalnych komponentów, może być zbudowany przez każdego bez większego doświadczenia w stosunkowo krótkim czasie, a mimo to ma pełną wartość użytkową. Podjęto pomysł QRPCC [Społeczności Konkursowej QRP] , która od wielu lat organizuje konkurs, w którym zastosowany transceiver nie może mieć więcej niż 100 elementów. Według QRPCC MA12 składa się z 86 elementów. Obejmuje cały zakres CW pasma 40 m, jest bardzo czuły, posiada selektywny filtr kwarcowy, a nadajnik wytwarza czysty sygnał wyjściowy o mocy nadawczej od 4 do 5 W.
| Opis obwodu
| Opis obwodu ze wszystkimi szczegółami można znaleźć w instrukcji QRPproject . Tylko kilka krótkich komentarzy na temat kluczowych danych technicznych: - Superhet RX z filtrem kwarcowym ok. 500 Hz - Zakres strojenia od 7000 MHz do 7060 MHz, obejmuje zakres CW i można go zmieniać w określonych granicach - brak specjalnych komponentów - Regulowana moc wyjściowa , 1 do 5 W - Czułość wejściowa < 1 uV - Napięcie zewnętrzne 12 do 13,5 V - Pobór prądu przy odbiorze ok. 15 mA, prąd przy wysyłaniu ok. 900 mA
| Podręcznik MA12-40m można pobrać tutaj w poprawionej formie.
| Klub Telegraficzny HTC Helvetia bardzo intensywnie pracował nad MA-12 w ramach zimowego projektu. Rezultatem jest dokumentacja, z którą warto się zapoznać , dotycząca konstrukcji, funkcjonalności i rozbudowy na 80m. Wszystko to możesz przeczytać jeszcze raz tutaj .
| okrążenie
| Szczegóły konstrukcyjne
| Oto wszystkie rozłożone komponenty. Tranzystory wrażliwe na ESD są umieszczone w folii aluminiowej.
| Moduł 1: Zasilanie i stabilizacja
| Zestaw ten powinien być łatwy w montażu.
| Montaż 2: część NF i BFO
| Układ komponentów Bu2, IC1 i Tr2 staje się bardzo wąski. Podczas załadunku postępuj ostrożnie, nie używaj młotka!
| Biała lub czerwona kropka po jednej stronie „świńskiego nosa” pomoże Ci zlokalizować powiązane cewki. Wystarczy nałożyć na niego kroplę taniego lakieru do paznokci lub zaznaczyć ostrym narzędziem.
| Przed lutowaniem należy zmierzyć trymer C17, aby sprawdzić, czy zostały osiągnięte wymagane wydajności Cmin/Cmax.
| Podczas końcowego „testu hałasu” możesz pozostawić PIN 4 i PIN 5 otwarte. Podczas mostkowania na krótki czas dźwięki stają się głośniejsze.
| Montaż 3: Mikser VFO i RX
| Należy dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w instrukcji dotyczącej uzwojenia rdzenia toroidalnego. Na początek wzięłam kawałek sznurka i zawiązałam go na próbę, po czym porównałam z siatką otworów. Dopiero wtedy opakowanie było „ostre”. Dwukrotnie byłem całkowicie pewien, że owinąłem go we właściwy sposób. Cholera, znów było źle.
| Jeśli po raz pierwszy usuwasz lakier lutowniczy, spróbuj tego na kawałku emaliowanego drutu wyjętego ze śmietnika. Praktyka czyni mistrza.
| Kolejna uwaga na temat L4, cewki VFO. Jeśli będziesz musiał później wylutować cewkę, bo nie osiągniesz pożądanego zakresu częstotliwości, oszczędzisz sobie sporo pracy, jeśli przy pierwszej regulacji po prostu przymocujesz tę cewkę punktem lutowniczym i nie odetniesz jeszcze przewodów łączących. Wylutowanie trzech połączeń, a następnie oczyszczenie styków przelotowych jest nieco trudne.
| Montaż 4: PA i filtr dolnoprzepustowy
| Nie powinno być żadnych problemów z budową. Gniazdo antenowe należy przylutować lutownicą o mocy 60 W. Tylko w ten sposób można uzyskać odpowiednią temperaturę lutowania do powierzchni podłoża oraz uzyskać czyste i dobrze stykające się punkty lutownicze!
| Montaż 5: oscylator TX, mikser TX, filtr pasmowy TX i sterownik TX
| Tutaj również nie ma problemów z montażem, jeśli zastosujesz się do instrukcji podanych w folderze konstrukcyjnym.
| Przed lutowaniem należy zmierzyć trymer C22, aby sprawdzić, czy zostały osiągnięte wymagane wydajności Cmin/Cmax.
| Pomiędzy tranzystorem mocy a tylną ścianką obudowy umieszczono podkładkę z gumy silikonowej, aby zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła.
| Ma12/40 gotowe w fazie próbnej i regulacji.
| Ostateczną regulację należy przeprowadzić ostrożnie. Można to zrobić za pomocą prostego sprzętu pomiarowego, który powinien być dostępny w każdej budce. Należą do nich multimetr, generator częstotliwości, generator szumu, obciążenie fikcyjne, watomierz i drugi działający TRX. Pomyśl także o zestawie kalibracyjnym, zwłaszcza do trymerów. Ale możesz to też połączyć samodzielnie.
| Pomyśl o sterowaniu selektywnym częstotliwościowo, zwłaszcza przy regulacji TX. W przeciwnym razie będziesz próbował dostroić się na niewłaściwej częstotliwości. Oscylator może się wahać i nie osiągniesz swojego celu.
| Po prostu ustaw RX na częstotliwość, którą chcesz dostroić. Zalecany środek pasma, ok. 7020. Podczas wpisywania pilota RX musisz usłyszeć dźwięk z MA12. Następnie spójrz na wyświetlacz S-metru i zoptymalizuj.
| Z pewnością nie każdy posiada zestaw kalibracyjny. Wymagany jest jednak „izolowany sterownik trymera”.
| Jeśli go nie masz, możesz z łatwością samodzielnie wykonać to narzędzie do regulacji. Po prostu weź dwa cienkie kawałki drewna i umieść między nimi wycięty kawałek sztywnej blachy. Obie połówki drewna z blachą pośrodku są sklejone ze sobą. Kompletny. Oznacza to, że trymer można łatwo regulować bez konieczności ręcznego wykonywania uziemienia.
| Oto kilka dodatkowych pomiarów i komentarzy dotyczących ostatecznej regulacji zgodnie z folderem konstrukcyjnym:
- | Prąd RX z przyciskiem otwartym ok. 15 mA
- | Prąd TX po naciśnięciu przycisku ok. 88 mA
- | Teraz użyj P3, aby zwiększyć prąd do ok. 115 mA [88 mA + ok. 25 mA]
- | Moc ustawia się za pomocą P2. Najpierw ustaw około 0,5 W. Num użyj C26 i C28 na przemian, aby ustawić maksimum na mierniku S drugiego odbiornika na ustawionej częstotliwości . Zwróć uwagę, że C26 jest w porównaniu z nim bardzo ostry! Dopiero po znalezieniu maksimum ustaw P2 na maksymalnie 5 watów.
- | Dostosowując transceive, postępuj zgodnie z procedurą w folderze drzewa i postępuj zgodnie z instrukcjami, jeśli nie można go od razu dostosować.
- | Program Spectrum Lab firmy DL4HYF bardzo pomoże Ci w kalibracji. Do regulacji MA12 wystarczy przeczytać zestaw parametrów dostarczony przez QRPproject. Jeśli masz trochę czasu, przyjrzyj się bliżej oprogramowaniu.
| Rdzenie pierścieniowe i „świńskie nosy” szczegółowo
L1 i L2 z pojedynczym uzwojeniem | L3 z uzwojeniem sprzęgającym | L4 z kranem
L5 z uzwojeniem sprzęgającym | L6 z pojedynczym uzwojeniem | L7 i L9 z pojedynczym uzwojeniem
L8, pojedyncze uzwojenie
TR1, patrz folder konstrukcyjny | TR3, patrz folder konstrukcyjny | TR4, patrz folder konstrukcyjny
| Płytka Ma12/40: strona lutownicza i strona montażowa, niewyposażona
| Harmonogram częstotliwości
| Jest to szczególnie pomocne dla początkujących przy regulacji częstotliwości. Bardzo szybko uzyskasz przegląd przetwarzania częstotliwości i bezpieczeństwa podczas końcowej regulacji częstotliwości MA12.
| Układarka MA12 na 40 metrów
| MA12 QRP TRX do zastosowań zewnętrznych /p gotowy do pracy...
| Właściwie to chciałem sam zbudować małą, dopasowaną do indywidualnych potrzeb obudowę. Powinno znaleźć się miejsce na małą baterię LiPo 1,8 A. Jednak czas odegrał kluczową rolę i zdecydowałem się na obudowę TEKO . Wybrano model 4/A.1 o wymiarach zewnętrznych 143 x 72 x 28. Obudowę tę można zamówić u znanych nabywców internetowych. Zamontowanie tam oryginalnej płytki drukowanej wiązało się z niewielkimi utrudnieniami. Jedyne co mogłem zrobić to nieco skrócić wysokość deski. Za pomocą odpowiedniego papieru ściernego dolną część deski, w której znajdują się kryształki i regulator regulacji, skrócono o ok. 2-3mm. Spróbuj jeszcze raz i jeszcze raz. Upewnij się, że żadne oczka lutownicze nie są „golone”. Cześć. Aby przekręcić całkowicie zmontowaną płytkę drukowaną, otwór na gniazdo anteny musi być nieco większy. W przeciwnym razie będzie trudno włożyć płytkę drukowaną do dolnej obudowy, ponieważ gniazdo anteny jest przylutowane do płytki drukowanej i wystaje na 20 mm. Pamiętaj również, że od czasu do czasu należy wyjąć płytkę drukowaną w celu modyfikacji itp.!
| Panel przedni MA12 z pokrętłem regulacji częstotliwości po prawej stronie. Obudowa półskorupowa ma wymiary 72 x 143 x 28. Dzięki temu mam trochę miejsca na drobne zmiany.
| MA12 z powrotem. Od lewej do prawej: przełącznik audio, gniazdo antenowe, gniazdo zasilania 12 V DC, gniazdo klucza i gniazdo słuchawek.
| Zajrzyj pod maskę gotowego MA12.
| Całkowicie zmontowana płytka drukowana ze wszystkimi elementami przyłączeniowymi w dolnej części obudowy.
| Sekwencję Hansa, OE1SRC dotyczącą MA12 można obejrzeć na YouTube .

Tekst oryginalny
Oceń to tłumaczenie
Twoja opinia pomoże ulepszyć Tłumacza Google